6.3.2.13 Menüleiste/Datenbank/Tabelle/X.25/LAN-Adressen

| Diese Tabelle muß angepaßt werden

Um mit Ihren Partnern kommunizieren zu können, müssen Sie die Adressen eingeben:

Neu anlegen eines Partners: auf Button "Zeile einfügen" klicken-eine leere Zeile wird eingefügt in die Spalte KZ (1 Stelle) wird "L" für LOKAL und "R" für REMOTE eingegeben in die Spalte X.25/LAN-Adressen ( 29 Stellen) die Adresse des Partners eingeben in die Spalte Info erklärenden Text ( 16 Stellen) eingeben auf Button "OK" klicken um die Eingaben zu bestätigen.

Neu anlegen eines Partners bei LAN-Adressen: IP-Adresse und hier eingegebener LOG-Name muß in der Datei "Hosts" eingetragen sein. Diese Datei finden Sie WIN95 < im Windows-Verzeichnis WINNT < WINNT-Verzeichnis\System32\drivers\etc\

Neu anlegen eines Partners bei X.25-Adressen: In MC-DOTT kann bei Kommunikation über X.25 sowohl das "Call User Data"-Feld als auch die DTE-Adresse eingestellt werden. Feld „Call User Data“: Dieses Feld hat eine Gesamtlänge von 16 Bytes, die sich wie folgt aufteilen: Byte 1 – 4: Protocol Identifier – derzeit aber nur 1 Byte nutzbar Byte 5 – 16: User Data Beide Teile des "Call User Data"-Feld können nun über die Oberfläche eingestellt werden: 1. Der Protocol-Identifier kann über die X.25-Schnittstelleneinstellungen global eingestellt werden. 2. Die User-Data-Information kann hier eingestellt werden. Dabei ist folgende Syntax einzuhalten: -1.Teil: bis zu 16 Stellen für die DTE-Adresse -2.Teil: das Zeichen „@“ als Trennzeichen -3.Teil: bis zu 12 Stellen für User-Data-Informationen Beispiel: 0891234567@USERDATA