6.2.2 Menüleiste/Einstellungen/X25-SS oder LAN-SS

| Hier können Sie die Schnittstellen-Einstellungen vornehmen. Die Timer zur Verbindungsüberwachung (Aufbau-Timeout, Abbau-Timeout, Sende-Timeout, Empfangs-Timeout und Check-Timer) sind auf einen entsprechenden Wert zu stellen

Eigene Adresse: | Hier stellen Sie die Adresse Ihres PCs ein; eingetragen wird diese Adresse über den Menüpunkt Datenbank/ Tabellen/ X25-LAN Schnittstelle
Partner-Adresse: | Hier wählen Sie den Partner für Ihre Testsitzungen aus, eingetragen werden diese Adresse ebenfalls im Menüpunkt Datenbank/ Tabellen/ X25-LAN Schnittstelle
Checktimer: | Das Intervall zur Verbindungsüberwachung können Sie nun hier festlegen: Ist der Checktimer >0, überwacht MC-DOTT im Hintergrund permanent die Verbindung zu Ihrem Partner und meldet sofort ob diese abgebrochen ist. Ist der Checktimer =0, findet keine Verbindungsüberwachung statt. TIMER SIND IN SEKUNDEN ANZUGEBEN
Protokoll mitführen: | Checkbox aktivieren oder deaktivieren;

Protocol-Identifier: | die ersten 2 Byte des "Call-User-Data"-Feldes sind der Protocol-Identifier. Bei manchen Verbindungen muß hier ein Wert eingestellt werden (meistens "D5").