6.3.2.10 Menüleiste/Datenbank/Tabelle/PAC-Schlüssel

| Diese Tabelle muß angepaßt werden

Wie bei Echtgeräten werden die Testschlüssel nicht im Klartext sondern verschlüsselt abgespeichert. Welches Schlüsselpaar später bei der PAC-Berechnung/-Prüfung verwendet wird, hängt von der aktuellen Schlüsselgeneration in BMP 57 ab.

Neu anlegen eines Schlüsselpaares: auf Button "Zeile einfügen" klicken-eine leere Zeile wird eingefügt in die Spalten die Generationsnummer (2 Stellen), den mit dem Transportschlüssel verschlüsseltem PAC-Schlüssel (16 Stellen) und den Transportschlüssel (16 Stellen) eingeben auf Button "OK" klicken um die Eingaben zu bestätigen

Ändern eines Schlüsselpaares: den Cursor auf das gewünschte Feld stellen die Änderung vornehmen auf Button "OK" klicken um die Eingaben zu bestätigen

Löschen eines Schlüsselpaares: durch Klick auf den ROW-Header die gewünschte Zeile auswählen auf Button "OK" klicken um die Eingaben zu bestätigen