5.3.1 Der 3. Schritt

ist die Bearbeitung der BMP´s im Dialog.
In der Datenbank sind bei Auslieferung bereits Defaultwerte für jede Bitmap-Position abgelegt.

| Sie haben nun die Möglichkeit, alle Bitmap-Positionen inhaltlich zu ändern. Das System unterstützt Sie hierbei durch Vorgabe von gültigen Werten, des Formates und Angabe der maximalen Länge. Die eingegeben Werte werden von MC-DOTT automatisch in der Datenbank gespeichert. Das System ist selbstlernend. Ein einmal von Ihnen eingegebener Inhalt (Wert) wird automatisch in der Datenbank abgelegt. Er erscheint dann bei Aufbau der nächsten Nachricht automatisch in der Liste "Mögliche Werte".

| Thumbnail zur Ansicht der Originalgröße bitte auf die Grafik klicken!
| In der untersten Zeile können Sie die Werte auch direkt ändern!

Außerdem haben Sie hier -über die Toolbar des Anfragefensters- die Möglichkeit die MAC-Verschlüsselung und die PAC-Verschlüsselung zu aktivieren und die Luhnberechnung ein- oder auszuschalten.

Natürlich beherrscht das System auch die PIN-Prüfung.

Datum und Uhrzeit wird automatisch vom System aktualisiert. Zählfelder wie z.B. BMP 11, werden automatisch vom System hochgezählt. Natürlich können Sie diese Werte aber ändern. Anmerkung zur Simulation von passiven Geräten: Sie können vor dem Empfangen der Anfrage die Antwort aufbauen. Durch Eintragen eines "X" bei einer Bitmap-Position, können Sie MC-DOTT veranlassen, den Wert für die Antwort automatisch aus der Anfrage zu übernehmen. Datum und Uhrzeit werden automatisch vom System vorbelegt (übersteuerbar !)

Ist die MAC-Verschlüsselung aktiviert und wird bei BMP 64 der Wert "0000000000000000" (16-Null) eingestellt, wird die MAC vom System mittels DES-Algorythmus berechnet. Der dafür notwendige Schlüssel wird über die Schlüsselgeneration (BMP 57) aus der Datenbank ausgelesen. Wird bei BMP 64 ein Wert ungleich "0000000000000000" (16-Null) eingestellt, so wird dieser auch bei eingeschaltener Verschlüsselung unverändert in die Nachricht übernommen. Wird bei BMP 57 kein Wert eingeben, wird je nach gewähltem Verband die laufende Nummer vom System eingetragen oder ein Zufallswert eingesetzt.