7.10 Magnetkartenlese-Tastatur

| Durch Klick auf diesen Button können alle Magnetkarten, die ISO 7812 entsprechen, gelesen werden. Diese Funktion ist in MC-DOTT implementiert passend zu dem Gerätetyp "Cherry" Magnetkartenlese-Tastatur aus der Serie "G81-7000/8000, für Kreditkarten, EC-Karten, Kundenkarten, etc. Der Datenaustausch erfolgt ausschließlich über die Tastaturschnittstelle. Weitere Anfragen unter: info@multiconsult.de oder benutzen Sie bitte die Supportseite.