6.2.1 Menüleiste/Einstellungen/Voreinstellungen

| Diese Vorgaben werden von dem Programm herangezogen, wenn Sie MC-DOTT neu starten.

Gruppe ANZEIGE |
| Bevor Sie eine Nachricht absenden, können Sie sich die aufgebaute Nachricht anzeigen lassen,
| Hier können Sie die Luhnberechnung für BMP 34 aktivieren oder deaktivieren
| Zu jeder Nachricht kann ein beliebig langer Beschreibungstext eingeben werden,
| Hier können Sie die MAC Ver- und Entschlüsselung aktivieren oder deaktivieren,
| die PAC Ver- und Entschlüsselung aktivieren oder deaktivieren,
| die Chip Ver- und Entschlüsselung aktivieren oder deaktivieren,
| Ist diese Option aktiviert, wird bei einer Storno-Nachricht die Uhrzeit aus der vorherigen Nachricht übernommen. Ist sie deaktiviert, wird die aktuelle Uhrzeit in die Nachricht eingetragen.
| Ist diese Option aktiviert, wird bei einer AZ 0800 automatisch vom System mit 810 beantwortet.

Alle Checkboxen in der Gruppe "Anzeige" können vor dem Senden jeder einzelnen Nachricht über die Toolbar des Anfrage/Antwortfensters individuell eingestellt werden.

Gruppe KUNDENSPEZIFIKA |
| Enthält Ihre Lizenz individuelle Erweiterungen oder Anpassungen, wurde Ihnen bei Auslieferung der Software ein Kundenname mitgeteilt. Dieser ist hier einzustellen.
| Hier wird der zur PIN-Verschlüsselung/-Prüfung zu verwendende PIN-Schlüssel eingestellt.

Gruppe SCHNITTSTELLE |
| Hier wird festgelegt, wie die Verbindung zu Ihrem Partner aufgebaut werden soll.

Gruppe FORMAT |
| Gibt an, ob die ISO8583-Nachricht gepackt (komprimiert, transparent) oder ungepackt (nicht transparent, expandiert) gesendet werden soll. Die "Default-Voreinstellung" ist "transparent".