3.2 Anbindung an den Host / Anbindung an die Geräte

Grundsätzlich werden die Autorisierungssysteme bzw. Endgeräte über X.25-Protokoll mit Hilfe einer Einsteckkarte für den PC (Karte der Fa. EICON) angeschlossen. Wenn Sie in Ihrem Testnetz mehrere PCs vernetzt haben (beispielsweise über Windows for Workgroups) besteht auch die Möglichkeit gleichzeitig über nur eine X.25-Karte bis zu 254 Verbindungen aufzubauen. Damit ersparen Sie sich die relativ hohen Anschaffungskosten für mehrere Karten und nutzen den X.25-Hauptanschluß voll aus.
Zusätzlich besteht die Möglichkeit, über TCP/IP zu kommunizieren. Diese Art der Verbindung ist wesentlich kostengünstiger und schneller.
Besonders im Hinblick auf Lasttests (MC-LAST) ist eine schnelle Verbindung notwendig. Auch die Kommunikation zu BS2000-Hosts über TCP/IP ist möglich.
Für das Add-on MC-CHIP, das ja für die Verschlüsselung die Nachrichten zum SNI SICrypt-Server routet, ist eine LAN-Verbindung notwendig.