1.1 Funktion

- MC-DOTT ist ein DialogOrientiertes TestTool, das zur Simulation von SB-Geräten (Geldautomaten, INFO-Terminals, electronic-cash-Terminals, edc-Terminals,...) an Autorisierungssysteme konzipiert wurde.

Weiterhin bietet MC-DOTT die Möglichkeit der Simulation von Autorisierungszentralen, um das Verhalten von realen SB-Geräten an virtuellen Autorisierungszentralen zu studieren.

- MC-DOTT berücksichtigt beim Aufbau der Nachrichten und beim Nachrichtenverkehr die Festlegungen der vier zentralen Verbände der deutschen Kreditwirtschaft ( DSGV, BdB, Genossenschaftsbanken und Post)

- Die Anbindung an die unterschiedlichen Autorisierungssysteme bzw. SB-Geräte erfolgt über die Standard- Schnittstellenkonventionen ISO-8583.
- Bei Erwerb des Add-on’s „STEP-Schnittstelle“ kann auch der komplette Nachrichtenverkehr von und zu SNI-Geldautomaten getestet werden. Alle TAC’s und TIC´s dieser Schnittstelle können dann mittels MC-DOTT abgewickelt werden. Auch freilaufende Nachrichten werden korrekt behandelt.
- Das Add-on MC-CHIP ermöglicht Ihnen die Simulation von Chipkartenladeterminals und Chipkarten-Autorisierungszentralen. Das Add-on übernimmt die Bildung der Börsen-MAC als auch der Retail-CBC-MAC für die BMP 62. Auch wird dem Anwender für die sehr komplexe Eingabe der BMP 62 eine eigene Maske zu Verfügung gestellt.

2.1 Einsatzmöglichkeiten

3.1 Anbindung an die Datenbank

Standardmäßig wird MC-DOTT mit einer lokalen Datenbank ausgeliefert. Es ist aber jederzeit möglich, die Daten auch auf einem anderen Rechner im Netz und in einem anderen Datenbanksystem zu halten.
Beispielsweise könnte Ihre INFORMIX-Datenbank, die auf einem UNIX-Rechner liegt, auch als zentrale Testdatenbank verwendet werden, wobei es natürlich jederzeit möglich ist, zur lokalen Datenbank umzuschalten. Derzeit werden folgende Datenbanksysteme unterstützt:

- Oracle
- SQL Server
- Informix
- Ingres
- AS/400 und jede ODBC-fähige Datenbank.

Eine weitere Anwendungsmöglichkeit wäre, daß Sie zwar mit der lokalen Datenbank arbeiten, der aktuelle Wert für die BMP 11 bzw. 57 aber aus einer zentralen Testdatenbank besorgt werden soll. Auch dies ist durch eine geringfügige Anpassung in MC-DOTT möglich.

3.2 Anbindung an den Host / Anbindung an die Geräte

Grundsätzlich werden die Autorisierungssysteme bzw. Endgeräte über X.25-Protokoll mit Hilfe einer Einsteckkarte für den PC (Karte der Fa. EICON) angeschlossen. Wenn Sie in Ihrem Testnetz mehrere PCs vernetzt haben (beispielsweise über Windows for Workgroups) besteht auch die Möglichkeit gleichzeitig über nur eine X.25-Karte bis zu 254 Verbindungen aufzubauen. Damit ersparen Sie sich die relativ hohen Anschaffungskosten für mehrere Karten und nutzen den X.25-Hauptanschluß voll aus.
Zusätzlich besteht die Möglichkeit, über TCP/IP zu kommunizieren. Diese Art der Verbindung ist wesentlich kostengünstiger und schneller.
Besonders im Hinblick auf Lasttests (MC-LAST) ist eine schnelle Verbindung notwendig. Auch die Kommunikation zu BS2000-Hosts über TCP/IP ist möglich.
Für das Add-on MC-CHIP, das ja für die Verschlüsselung die Nachrichten zum SNI SICrypt-Server routet, ist eine LAN-Verbindung notwendig.

4.1

K O N F I G U R A T I O N Wichtige Einstellungen vor dem Start

Anpassen der Voreinstellungen der X.25/LAN-Schnittstelle |
Anpassen der Tabellen |

| <
| <
| <
| <
| <
| <
| Diese Tabellen müssen angepaßt werden

8.1Technische Daten zu MC-DOTT

| Hardware Um MC-DOTT einsetzen zu können, müssen Sie mit mindestens folgenden Computersystem ausgerüstet sein: Computer: COMPAQ, IBM PS/2 oder ein 100 % kompatibler Computer mit einer 486SX-, 486- oder 586-CPU Speicher: Sie müssen mindestens 8 MB RAM installiert haben; empfohlen werden 16 MB oder mehr. Grundsätzlich gilt: je mehr Speicher Sie haben, desto schneller arbeitet MC-DOTT. Massenspeicher: Eine Festplatte mit ausreichend freiem Speicherplatz. Die MC-DOTT-Programmdateien beanspruchen etwa 60 MB; Grafik: Eine Windows-kompatible Farbgrafikkarte mit VGA oder einer höheren Auflösung. Maus: Eine Microsoft Maus oder eine andere Windows-kompatible Maus. X.25: Eine X.25-PC-Einsteckkarte der Firma EICON. Diese Karte können wir Ihnen auf Wunsch zum Selbstkostenpreis liefern. Kosten: ca. 3200,-- DM. Monitor: 15”-SVGA-Monitor

| Software Sie benötigen folgende Software, um MC-DOTT einsetzen zu können: Microsoft Windows 95 für V1.2, Microsoft Windows NT 3.51/4.0 für V1.2 Bevor Sie MC-DOTT installieren, muß gegebenenfalls Windows und EICON OSI PC Gateway for Windows bzw. WIN NT installiert sein. Speicherresidente Programme (TSR - terminate-and-stay-resident) können die Funktionstüchtigkeit von MC-DOTT beeinträchtigen. MULTICONSULT garantiert keine Kompatibilität mit solchen Programmen. Warenzeichen: Microsoft, MS und MS-DOS sind eingetragene Warenzeichen, Windows ist eine Kennzeichung der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

| Benutzeroberfläche deutsch, englisch
SQL,C | Implemtierungssprache Oberfläche in CENTURA, Bibliotheken in C++
| Dokumentation kontextsensitive Online-Hilfe,- ausdruckbar,
| Installation per Installationsprogramm von CD-ROM durch den Anwender bzw. auf Wunsch durch Mitarbeiter der Fa. MULTICONSULT
| Anforderungen an den Benutzer DV-/ und Windows-Grundkenntnisse
| Schulung Falls gewünscht, durch Mitarbeiter der Fa. MULTICONSULT Ein kontextabhängiges Hilfesystem bietet dem Anwender umfangreiche Unterstützung in der Anfangsphase.
| Konditionen Gemäß Lizenzbedingungen MC-DOTT V2.0