INSTALLATIONSABLAUF Der Plattenspeicher-Bedarf beträgt ca. 70 MB. Wenn Sie über die EICON-X.25-Karte kommunizieren möchten, müssen Sie vorher die EICON-WAN-Services einrichten. Die CD einlegen – das Installationsprogramm startet automatisch, bitte folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.. Nach dem ersten Start von MC-DOTT, im Menü „Datenbank/Tabelle/X25-LAN-Adressen“ in der Spalte „X25-LAN_Adresse“ die eigene Adresse und die Partner-Adressen (Hostnamen bei LAN-SS, DTE-Adressen bei X.25) eingeben. Die gewünschte Verbindung dann im Menü „Einstellungen/xxx-SS“ einstellen. im Menü „Datenbank/Tabelle/MAC-Schlüssel“, „Datenbank/Tabelle/3MAC/PBM-Schlüssel“, „Datenbank/Tabelle/PAC-Schlüssel“, "Datenbank/Tabelle/3PAC-Schlüssel", bzw. "Datenbank/Tabelle/PIN-Schlüssel" Ihre Testschlüssel eintragen.