Bitte einen Augenblick Geduld, die Grafiken müssen alle geladen werden...

5.1 MC-DOTT 1. Schritt

zum Aufbau einer Nachricht besteht darin, das zu simulierende Gerät, den Verband Nachricht auszuwählen.

Thumbnail zur Ansicht der Originalgröße bitte auf die Grafik klicken!

5.1.1 Auswahl des Gerätes

In dieser Liste kann das zu simulierende Gerät gewählt werden: Aktive Geräte werden rot und passive grün dargestellt.

Thumbnail zur Ansicht der Originalgröße bitte auf die Grafik klicken!

MC-DOTT unterstützt für jedes Gerät auch das entsprechende passive System. Darunter befinden sich auch so komplexe Geräte wie STEP-Automat und CHIP-Karten-Terminal. Natürlich wurde auch hier die passive Seite implementiert, so das Sie also die CHIP-Ladezentrale simulieren können.

5.1.2 Auswahl des Verbandes

MC-DOTT berücksichtigt beim Aufbau der Nachrichten und beim Nachrichtenverkehr die Festlegung der vier zentralen Verbände der deutschen Kreditwirtschaft -DSGV, BdB, Genossenschaftsbanken und Post.

Thumbnail zur Ansicht der Originalgröße bitte auf die Grafik klicken!

Entsprechend den Festlegungen der Verbände wird von MC-DOTT der Aufbau der ISO-Nachricht vorgeschlagen. Dieser kann jedoch durch den Benutzer jederzeit geändert/angepaßt werden.

5.1.3 Auswahl der Nachrichten

Das Listenfeld "Nachricht" zeigt Ihnen, die in MC-DOTT implementierten "Nachrichten" auf Basis der ISO-8583-Schnittstelle, die in Abhängigkeit von "Gerät" und "Verband" aus der Datenbank zur Verfügung gestellt werden.

Thumbnail zur Ansicht der Originalgröße bitte auf die Grafik klicken!

Auch die angezeigten Bitmap-Positionen werden gemäß den Standard-Schnittstellenkonventionen ISO-8583 in Abhängigkeit des gewählten Gerätes, Verbandes und der Nachricht dargestellt. Es wird dabei in optionale Felder und Pflichtfelder unterschieden. Die Nachricht wird dann aus den Bitmap-Positionen in der Liste "Pflichtfelder" aufgebaut.

5.2.1 Der 2. Schritt

ist die interaktive Bearbeitung aller BMP´s der ISO-Nachricht, in den Feldern "Optionales Feld" und "Pflichtfeld".

Thumbnail zur Ansicht der Originalgröße bitte auf die Grafik klicken!

In den „Optionale Feldern“ sind alle Bitmap-Positionen eingestellt, die für die entsprechende ISO-Nachricht als optional definiert sind. Sie können aber durch einen einfachen Klick jederzeit eine BMP-Position zum "Pflichtfeld" machen. Durch Klick wird die entsprechende Bitmap-Position in die Liste "Pflichtfelder" übertragen.

Animation anzeigen: zur Bearbeitung Optionaler-/Pflichtfelder

5.2.2 Pflichtfelder

| Im Menü „Pflichtfelder“ sind alle Bitmap-Positionen eingestellt, die für die entsprechende ISO-Nachricht als Pflicht-BMP´s definiert sind. Sie können aber durch einen einfachen Klick jederzeit eine BMP-Position zum "optionalen Feld" machen. Durch Klick wird die entsprechende Bitmap-Position in die Liste "optionalen Feld" übertragen. Die Nachricht wird aus den Einträgen dieser Liste aufgebaut.

5.3.2 Verbindungsstatus

Die Verbindung können Sie durch Klick mit der rechten Maustaste bedienen.

5.3.1 Der 3. Schritt

ist die Bearbeitung der BMP´s im Dialog. In der Datenbank sind bei Auslieferung bereits Defaultwerte für jede Bitmap-Position abgelegt. Sie haben nun die Möglichkeit, alle Bitmap-Positionen inhaltlich zu ändern. Das System unterstützt Sie hierbei durch Vorgabe von gültigen Werten (Liste „Mögliche Werte“), des Formates und Angabe der maximalen Länge. Die eingegeben Werte werden von MC-DOTT automatisch in der Datenbank gespeichert.

Außerdem haben Sie hier -über die Toolbar des Anfragefensters- die Möglichkeit die MAC-Verschlüsselung und die PAC-Verschlüsselung zu aktivieren und die Luhnberechnung ein- oder auszuschalten.
Thumbnail zur Ansicht der Originalgröße bitte auf die Grafik klicken!

Natürlich beherrscht das System auch die PIN-Prüfung.

Datum und Uhrzeit wird automatisch vom System aktualisiert. Zählfelder wie z.B. BMP 11, werden automatisch vom System hochgezählt. Natürlich können Sie diese Werte aber ändern. Anmerkung zur Simulation von passiven Geräten: Sie können vor dem Empfangen der Anfrage die Antwort aufbauen. Durch Eintragen eines "X" bei einer Bitmap-Position, können Sie MC-DOTT veranlassen, den Wert für die Antwort automatisch aus der Anfrage zu übernehmen. Datum und Uhrzeit werden automatisch vom System vorbelegt (übersteuerbar !)

Ist die MAC-Verschlüsselung aktiviert und wird bei BMP 64 der Wert "0000000000000000" (16-Null) eingestellt, wird die MAC vom System mittels DES-Algorythmus berechnet. Der dafür notwendige Schlüssel wird über die Schlüsselgeneration (BMP 57) aus der Datenbank ausgelesen. Wird bei BMP 64 ein Wert ungleich "0000000000000000" (16-Null) eingestellt, so wird dieser auch bei eingeschaltener Verschlüsselung unverändert in die Nachricht übernommen. Wird bei BMP 57 kein Wert eingeben, wird je nach gewähltem Verband die laufende Nummer vom System eingetragen oder ein Zufallswert eingesetzt.

| Das System ist selbstlernend. Ein einmal von Ihnen eingegebener Inhalt (Wert) wird automatisch in der Datenbank abgelegt. Er erscheint dann bei Aufbau der nächsten Nachricht automatisch in der Liste "Mögliche Werte".

Thumbnail zur Ansicht der Originalgröße bitte auf die Grafik klicken!

| In der untersten Zeile können Sie die Werte auch direkt ändern!

5.4.1Senden:

Sind jetzt alle Werte eingegeben, beziehungsweise werden übernommen, "Eingaben OK-Button" drücken.

Im Menü/Einstellungen/Voreinstellungen können Sie die ISO-Nachricht aktivieren oder deaktivieren. In der Toolbar des Anfragefensters können Sie ebenfalls diese Funktion aktivieren/ deaktivieren.
War beim Senden die ISO-Nachricht aktiviert, wird Sie wie folgt angezeigt:

In der aktuellen Version vom MC-DOTT können Sie nun auch direkt vor dem Absenden der Nachricht noch den Nachrichtentyp ändern. Auf diese Art können Sie leicht einen ungültigen Nachrichtentyp simulieren.

Es ist auch möglich, die vom System ermittelte Bitmap zu ändern. Nach Aufbau der Nachricht (vor dem Senden) wird die generierte Nachricht, der Nachrichtentyp und die Bitmap am Bildschirm dargestellt. Nun können Sie jedes Bit der Bitmap ändern. Dadurch können Sie eine ungültige Bitmap simulieren. Ist die Checkbox „MAC neu generieren“ angekreuzt, wird über die komplette, geänderte Nachricht die MAC neu berechnet.

5.4.2 Die Antwort trifft ein:

Die Anfrage wurde gesendet und nun ist die Antwort eingetroffen:

Thumbnail zur Ansicht der Originalgröße bitte auf die Grafik klicken!

Wenn die Antwort vom Partner eingetroffen ist, wird sowohl das Anfragefenster als auch das Antwortfenster nebeneinander dargestellt. So können Sie die Antwort mit der Anfrage gut vergleichen.